## STUDIO-CAPTURE Driver Ver.1.0.1 for OS X 10.10

※ | このフォルダに含まれるファイルの内容その他を、ローランド株式会社（「ローランド」）の許諾なく改変、複製、配布、転載することは禁止します。またファイルの内容については、プログラム改良の為予告なく変更されることがあります。

※ | Apple, OS X は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※ | 文中記載のその他の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

## このドライバについて

このドライバは、OS X 10.10 で STUDIO-CAPTURE を使用するためのドライバです。

### 特長

- OS X 標準の CoreAudio／CoreMIDI に対応
- ドライバのバッファ・サイズ設定、緻密な録音、再生レイテンシの調整が可能
- STUDIO-CAPTURE Control Panel（パッチベイの設定、モニターのOn/Off、ボリューム、ミュート、パン）

### 動作条件

このドライバは、以下の動作条件が必要になります。

※ | お使いのオーディオ／MIDIアプリケーションが必要とする動作条件、お使いのオペレーティング・システムが必要とする動作条件もご確認ください。

対応 OS
  OS X v10.10
対応パソコン
  USB ポートを標準で搭載している Apple Mac シリーズ

  ※ | USB 3.0ポートに接続した場合でも、製品本体のパフォーマンスが変わるものではありません。

> ※ | Windowsが動作しているMacはサポート対象外となります。

### 制限事項および注意事項

- シーケンスソフトウェアなどを起動する前に、STUDIO-CAPTURE とコンピューターを USB ケーブルで接続し、電源を入れてください。
- 再生・録音中に、STUDIO-CAPTURE の電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。ソフトウェアや OS が異常終了する場合があります。
- シーケンスソフトウェアなどを終了してから、STUDIO-CAPTURE の電源を切る、もしくは USB ケーブルを抜いてください。
- OS X のソフトウェア アップデートを行う場合には、コンピューターから STUDIO-CAPTURE を抜いてから行ってください。STUDIO-CAPTURE を挿したまま OS X のソフトウェア アップデートを行った場合は、再度ドライバのインストールを行ってください。
- スリープ状態からの復帰後、またはOSの再起動後、STUDIO-CAPTURE が正しく動作しない場合は、使用しているアプリケーションをすべて終了し、STUDIO-CAPTUREの USB ケーブルを抜き、差し直してください。
- 電源が入った STUDIO-CAPTURE をパソコンに接続したままでパソコンを起動すると、ドライバーが正しく読み込まれず STUDIO-CAPTURE が使えないことがあります。その場合は、STUDIO-CAPTURE を他の USB ポートに接続しなおすか、または、STUDIO-CAPTURE の電源をパソコンが起動した後に入れてください。

## インストールする

※ | インストールの途中でパスワードの入力を求めるダイアログが表示されたら、パスワードを入力し、［ソフトウェアをインストール］をクリックします。

1. すべての USB ケーブルをはずした状態でコンピューターを起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. 「StudioCapture_USBDriver1010.pkg」をダブルクリックします。
3. インストールできるかどうかを判断するプログラムの実行を確認する画面が表示された場合は、［続ける］をクリックします。
4. 「ようこそ STUDIO-CAPTURE Driver インストーラへ」と表示されますので、［続ける］をクリックします。
5. インストール先を選択する画面が表示された場合は、システムがインストールされたドライブをクリックして選択し、［続ける］をクリックします。
6. インストールの種類が表示されますので、［インストール］または［アップグレード］をクリックします。
7. インストール終了時のコンピューターの再起動を確認する画面が表示されますので、起動中のアプリケーションがないことを確認し、［インストールを続ける］をクリックします。
8. インストールが完了したら、［再起動］をクリックしてコンピューターを再起動します。

   ※ | コンピューターが再起動されるまでに時間がかかる場合があります。

以上で STUDIO-CAPTURE Driver のインストールは終了です。

※ | アプリケーション － Roland － STUDIO-CAPTURE DriverフォルダにReadmeファイルとドライバのアンインストーラーがインストールされます。

## お使いになる前に

### OS X のオーディオ入出力の設定

1. STUDIO-CAPTURE とコンピューターを USB ケーブルで接続し、STUDIO-CAPTURE の電源を入れます。
2. 「システム環境設定」で「サウンド」をクリックします。
3. 以下の各設定で「STUDIO-CAPTURE」を選択します。
   - 「サウンドエフェクト」タブの「サウンドエフェクトの再生装置」
   - 「出力」タブの「サウンドを出力する装置を選択」
   - 「入力」タブの「サウンドを入力する装置を選択」

### OS X の MIDI 入出力の設定

1. STUDIO-CAPTURE とコンピューターを USB ケーブルで接続し、STUDIO-CAPTURE の電源を入れます。
2. アプリケーション － ユーティリティ・フォルダの中にある「Audio MIDI 設定」を、ダブルクリックして起動します。
3. ウインドウ メニューの「MIDIスタジオを表示」/「MIDIウインドウを表示」を選択して、MIDIスタジオ画面を開きます。
4. 「MIDIスタジオ」ダイアログに、「STUDIO-CAPTURE」が表示されていることを確認します。

   ※ | 「STUDIO-CAPTURE」が表示されていない、または淡色表示されている場合、STUDIO-CAPTURE が正常に認識されていません。「MIDI を再スキャン」をクリックしてみてください。また、STUDIO-CAPTURE の電源を入れ直してみてください。
   ※ | バージョンの違うドライバをインストールした場合、以前の設定が残っている場合があります。その場合は、淡色表示されている「STUDIO-CAPTURE」をクリックして選択し、「装置を削除」をクリックして、設定を削除してください。

5. 「装置を追加」をクリックします。「新しい外部装置」が表示されます。
6. 「新しい外部装置」の「装置名」を設定します。
   1. 追加した「新しい外部装置」をクリックして選択し、「情報を見る」をクリックします。
   2. 「装置名」欄に、「STUDIO-CAPTURE」と入力します。

      ※ | 「製造元」欄および「機種」欄は入力する必要はありません。

7. 入出力ポートを意味する上下の矢印を、以下の組み合わせのように、マウスでドラッグして接続します。
   - 「STUDIO-CAPTURE」の▲/▼と、追加した「STUDIO-CAPTURE」の▲/▼
8. MIDI の送受信が正常に行われていることを確認します。以下の手順を行ってください。
9. 「設定をテスト」をクリックします。

   ※ | STUDIO-CAPTURE に音源を接続している場合、次の操作では音源から比較的大きな音が鳴りますので、音源のボリュームを小さめにしておいてください。

10. STUDIO-CAPTURE の MIDI OUT 端子に音源を接続している場合は、手順4で表示されていたSTUDIO-CAPTUREの下向きの矢印をクリックします。音源から音が鳴れば、正しく設定ができています。
11. 再度「設定をテスト」をクリックし、確認を終了します。
12. Audio MIDI 設定 メニューの「Audio MIDI設定を終了」を選択し、設定を終了します。

### ソフトウェアでお使いの前に

1. STUDIO-CAPTURE とコンピューターを USB ケーブルで接続してから、ソフトウェアを起動します。
2. ご使用のソフトウェアの Audio Driver の設定で、「STUDIO-CAPTURE」を選択します。
3. ご使用のソフトウェアの MIDI Driver の設定で、「STUDIO-CAPTURE」を選択します。

詳しくは、ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## STUDIO-CAPTURE Control Panel

STUDIO-CAPTURE Control Panel は、STUDIO-CAPTURE 内部のプリアンプ、4 系統のモニター・ミキサーとパッチ・ベイをコントロールします。

### STUDIO-CAPTURE Control Panelを起動する

1. アプリケーション・フォルダを開いて、「STUDIO-CAPTURE Control Panel」をダブルクリックします。
2. 「STUDIO-CAPTURE Control Panel」が表示されます。

### STUDIO-CAPTURE Control Panelの使い方

「STUDIO-CAPTURE Control Panelの使い方」を参照してください。

## 設定の変更をするには

### 設定の変更／確認をするには

1. STUDIO-CAPTURE とコンピューターを USB ケーブルで接続し、STUDIO-CAPTURE の電源を入れます。
2. アプリケーション・フォルダを開いて、「STUDIO-CAPTURE Control Panel」をダブルクリックします。
   「STUDIO-CAPTURE Control Panel」が表示されます。
3. STUDIO-CAPTURE Control Panel メニューの「ドライバの設定...」を選択します。
   ドライバ設定のパネルが表示されます。

### ドライバ設定パネルの項目について

"SAMPLE RATE"
  現在のサンプルレートを表示します。
  周波数を変更する場合は、メニューから目的の周波数を選択します。
"CLOCK"
  現在のクロック・ソースを表示します。

> INTERNAL | 内部クロックで動作しています。
> EXTERNAL | デジタル入力に接続された機器に同期して動作しています。 ※入力されたデジタル信号の周波数も表示されます。

"オーディオ入出力のバッファサイズ"
  オーディオ入出力のバッファサイズを調整することができます。
  バッファ・サイズを小さくすると、レイテンシーが小さくなり、リアルタイム性が向上しますが、コンピューターの処理能力や曲データの負荷によっては、録音・再生に音切れなどが発生しやすくなります。
  バッファ・サイズを大きくすると、レイテンシーは大きくなりますが、オーディオ転送が安定し、音切れなどが起こりにくくなります。
  一般に、ソフトシンセをリアルタイムで演奏したり、DAWソフトウェアでオーディオ入力をスルーさせてモニターする場合などには、リアルタイム性をあげるため、バッファサイズを小さくします。
  逆にトラック数が多く負荷の高い曲データの録音や再生には、音切れなどを防ぐため、バッファサイズを大きくします。
  目的に応じてバッファサイズを変更し、音切れなどのトラブルが発生しないよう、リアルタイム性とオーディオ転送の安定性のバランスを調整してください。
"録音のマージン"
  お使いのソフトウェアでオーディオのバッファサイズを調整し、上記「オーディオ入出力のバッファサイズ」を調節しても、録音したオーディオデータに音切れやノイズがある場合は、この録音のマージンを大きくしてください。

  ※ | ソフトウェアによっては、バッファサイズを調整できない場合があります。

"録音のタイミング"
  録音したオーディオデータのタイミングがずれるような場合は、この値を調整してください。
ご注意
オーディオソフトウェアの起動中は、［適用］を押しても、これらの設定はすぐに反映されません。すべてのオーディオソフトウェアが終了し、次にソフトウェアを起動したときに設定が有効になります。

## アンインストールするには

1. すべての USB ケーブルをはずした状態でコンピューターを起動します。
   （キーボード、マウスを除く）
2. STUDIO-CAPTURE Control Panelが起動している場合は、STUDIO-CAPTURE Control Panelを終了します。
3. 「Uninstaller」をダブルクリックします。
4. 「STUDIO-CAPTURE ドライバを削除します。」と表示されますので、［アンインストール］をクリックします。

   ※ | その他のメッセージが表示された場合は、そのメッセージの内容にしたがってください。

5. 「ドライバを削除します。よろしいですか？」と表示されますので、［OK］をクリックします。
6. パスワードの入力を求めるダイアログが表示されますので、パスワードを入力し、［OK］をクリックします。
7. 「アンインストールが完了しました。」と表示されますので、［再起動］をクリックしてコンピューターを再起動します。

   ※ | コンピューターが再起動されるまでに時間がかかる場合があります。

## トラブルシューティング

### ドライバをインストール／アンインストールできない

以下の手順で、インストーラー／アンインストーラーを起動してみてください。
  1. control キーを押しながら、起動したいインストーラー／アンインストーラーのアイコンをクリックします。
  2. 表示されたメニューから「開く」を選びます。
  3. アプリケーションの実行を確認するメッセージが表示されますので、「開く」をクリックします。
セキュリティの設定を確認してください。
  1. 「システム環境設定」で「セキュリティとプライバシー」をクリックします。
  2. 左下の鍵アイコンをクリックします。パスワードの入力を求めるダイアログが表示されますので、管理者ユーザーのパスワードを入力し、ロックを解除します。
  3. 一般タブの中にある「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」の設定を「Mac App Store と確認済みの開発元からのアプリケーションを許可」に変更します。

     ※ | ドライバのインストール、またはアンインストールが終了したら、同様の手順で元の設定に戻してください。

### STUDIO-CAPTURE Control Panel を起動できない

以下の手順で、アプリケーションを起動してみてください。
  1. control キーを押しながら、起動したいアプリケーションのアイコンをクリックします。
  2. 表示されたメニューから「開く」を選びます。
  3. アプリケーションの実行を確認するメッセージが表示されますので、「開く」をクリックします。

     ※ | 一度上記手順を行った後は、アプリケーションのアイコンをダブルクリックして起動することができるようになります。

### STUDIO-CAPTURE のデバイスが選択できない

STUDIO-CAPTURE が電源の入った状態で接続されているときにコンピューターがスリープ状態に入りませんでしたか？
  STUDIO-CAPTURE が電源の入った状態で接続されているときにスリープ状態に入った場合、正しく動作しなくなる場合があります。このような場合は、復帰後、STUDIO-CAPTURE を使用しているソフトウェアをすべて終了し、STUDIO-CAPTURE の電源を入れなおしてください。
電源が入った STUDIO-CAPTURE をパソコンに接続したままでパソコンを起動すると、ドライバーが正しく読み込まれず STUDIO-CAPTURE が使えないことがあります。
  その場合は、STUDIO-CAPTURE を他の USB ポートに接続しなおすか、または、STUDIO-CAPTURE の電源をパソコンが起動した後に入れてください。

### 音が鳴らない、再生／録音ができない

再生／録音中にコンピューターがスリープ状態に入りませんでしたか？
  再生／録音中にスリープ状態に入った場合、正しく動作しなくなる場合があります。STUDIO-CAPTURE を使用しているソフトウェアをすべて終了し、STUDIO-CAPTURE の電源を入れなおしてください。
ドライバのオーディオのバッファサイズを調整してみてください
  ドライバのオーディオのバッファサイズが小さすぎると、音が鳴らなかったり、正常に再生／録音ができない場合があります。
  「設定の変更／確認をするには」を参照してバッファサイズを大きくしてみてください。
STUDIO-CAPTURE とアプリケーションのサンプリング周波数の設定が一致していることをご確認ください。
  設定が異なると、エラーメッセージが表示されたり、正しく録音・再生できない場合があります。
192kHzで使用していませんか？
  192kHz 使用時は、8In / 4Out になります。
  残りのチャンネルは、使用できません（無音になります）。

### 音切れやノイズがある

お使いのソフトウェアで、オーディオのバッファサイズを調整してみてください。
  まず、お使いのソフトウェアで、オーディオのバッファサイズを調整してみてください。
  それでも再生・録音の際に音切れやノイズなどが発生する場合は、ドライバ設定パネルの「オーディオ入出力のバッファサイズ」を調整してみてください。

  ※ | ソフトウェアによっては、バッファサイズを調整できない場合があります。

デバイスを挿したまま OS X のソフトウェア アップデートを行いませんでしたか？
  デバイスを挿したまま OS X のソフトウェア アップデートを行った場合、音切れが発生する場合が確認されています。その場合は、再度ドライバのインストールを行ってください。
USB ハブに STUDIO-CAPTURE を接続していませんか？
  コンピューター本体の USB 端子に直接、接続してみてください。
お使いのアプリケーションで選択した周波数と異なるデジタル信号が入力されていませんか？
  デジタル入力に接続されている機器の周波数が、お使いのアプリケーションで選択した周波数と一致しているか確認してください。

### 録音したオーディオデータに音切れやノイズがある

  上記「音切れやノイズがある」の項目を参考に、バッファサイズの調整を行っても、まだ録音したオーディオデータに音切れやノイズがある場合は、ドライバ設定パネルの「録音のマージン」を大きくしてみてください。

  ※ | ソフトウェアによっては、バッファサイズを調整できない場合があります。

デジタル入力に機器を接続している場合は、周波数を変更することはできません。
  アプリケーションのオーディオ設定で、デジタル入力に接続されている機器の周波数と同じ周波数を選択して使用してください。

Copyright (C) 2014 Roland Corporation. All rights reserved.